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 Die  WORLD-Palette  in Europa
Die wichtigsten Fakten auf einen Blick
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WORLD PALLET AG

* Mehrweg-Palette / Tausch-Palette
baugleich zu EPAL Paletten / EUR Paletten

o weltweit einsetzbar und tauschbar®
nach GS1 Qualitatsklassen

© 6.000 kg Tragfahigkeit
Auflast bei vollflachiger Stapelung

o zukuinftig auch weltweit hohe Akzeptanz
durch Produktion auf allen Kontinenten

* 100% Qualitatsgarantie auf MFH-Fahigkeit
Maschinengangig, Fordertechniktauglich, Hochregallagerfahig

*in Verbindung mit IPPC / ISPM15 Standard

www.world-pallet.com





WORLD-Paletten werden mit einer Lizenz der WORLD PALLET AG hergestellt, die Exklusivlizenzrechte für den europäischen Markt liegen bei der Falkenhahn AG. Die Falkenhahn AG fertigt seit über 20 Jahren ausschließlich Europaletten. Nachdem 16 Jahre unter EPAL-Lizenz, übernimmt Falkenhahn 2008 die Exklusiv-Lizenzrechte zur Herstellung der WORLD-Palette in Europa.

Technische Daten

· Format


800 x 1.200 x 144 mm
· Material

Holz 
· Tauschpaletten 
nach DIN EN 13698-1

· Tragfähigkeit

1.200 bis 2.200 kg je nach Lastverteilung





6.000 kg bei vollflächiger Stapelung

· Baugleich

zu EPAL- und EUR-Paletten

· Qualität

MFH-Fähigkeit ist zu 100% garantiert.


Sonderlösungen auf Wunsch

· ISPM 15 Behandlung
Exportpalette nach dem IPPC-Standard ISPM15: alle im Holz befindlichen Parasiten und Insekten, insbesondere die Sirex-Fliege, sind abgetötet. 

· Kammertrocknung
Technisch getrocknet und mit Restfeuchte < 20% – insbesondere für die Lebensmittel- und Pharma-Industrie. 

· Klötze
Wahlweise als Vollholz- oder Pressklötze
· RFID

Ermöglicht die automatisierte Erfassung von Palette und Ware  – ohne Sichtkontakt zwischen Datenträger und Lesegerät – und zwar mit einer Reichweite von bis zu 5 m.
Einsatzaufgaben und –ziele für das System

Das Potential für den Nutzer wird deutlich, wenn man die möglichen Einsatzaufgaben von WORLD-Paletten sieht: 

· Mehrwegpalette
Für den Einsatz in vollautomatischen Maschinen, Fördertechnik und Hochregallager empfohlen.

· Tauschpalette für den Europaletten-Pool 
WORLD-Paletten werden entsprechend der GS1-Empfehlung klassifiziert.
Die vollautomatische Konturenvermessung aller Neupaletten ist die Grundlage für die    MFH-Fähigkeit und die entsprechende 100%-Qualitäts-Garantie auf alle Paletten. 
Vorteilhafte Einsatzfelder
· Ideal für Hochregallager
· Einsatzgebiete mit hohen Traglasten
· Weltweiter Einsatz
· Chemie- und Pharma-Branche, 
Automobil-, Stahl- und Bau-Industrie, 
Verpackungs-, Kunststoff- und Lebensmittel-Branche

Nähere Informationen: 

WORLD PALLET AG, Felbaweg 10, FL – 9494 Schaan

mail: info@world-pallet.com;  web: www.world-pallet.com
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